別記様式第３号（第７条関係）

既存ブロック塀等点検チェックリスト

　対象となるチェックリストの「□」へ「✔」を記してください。

補助対象ブロック塀等の築造年時　　　　　　年　　月頃　・　不明

□補強コンクリートブロック造のチェックリスト

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点　　検　　内　　容 | 適合 | 不適合 |
| 塀の高さ | 2.2ｍ以下である。 |  |  |
| 塀の厚さ | 高さ2ｍを超える場合，15㎝以上である。 |  |  |
| 高さ2ｍ以下の場合，10㎝以上である。 |  |  |
| 控え壁（塀の高さが1.2ｍを超える場合） | 塀の長さ3.4ｍ以内ごとに，塀の高さの1/5以上突出した控え壁がある。 |  |  |
| 基礎 | 基礎がある。 |  |  |
| 健全性 | 傾き，ひび割れがなく，健全である。 |  |  |
| 鉄筋 | 塀に鉄筋が入っている。 |  |  |
| その他 |  |  |  |

※　点検の結果，不適合となった項目については，点検の内容が分かる写真の添付が必要です。

□組積造のチェックリスト

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点　　検　　内　　容 | 適合 | 不適合 |
| 塀の高さ | 1.2ｍ以下である。 |  |  |
| 塀の厚さ | 頂部までの垂直距離が1/10以上である。 |  |  |
| 控え壁（塀の高さが1.2ｍを超える場合） | 塀の長さ4ｍ以内ごとに，塀の高さの1/5以上突出した控え壁がある。 |  |  |
| 基礎 | 基礎がある。 |  |  |
| 健全性 | 傾き，ひび割れがなく，健全である。 |  |  |
| その他 |  |  |  |

※　点検の結果，不適合となった項目については，点検の内容が分かる写真の添付が必要です。